Приложение N 6

к Федеральным нормам и правилам в области

промышленной безопасности "Правила

безопасности опасных производственных

объектов, на которых используются

подъемные сооружения",

утвержденным приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 26.11.2020 N 461

ЗНАКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ,

ПРИМЕНЯЕМАЯ ПРИ РАБОТЕ ПОДЪЕМНИКА (ВЫШКИ)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Рисунок 1. Готовность подавать команду | Рисунок 2. Остановка |
|  |  |
| Рисунок 3. Замедление | Рисунок 4. Подъем |
|  |  |
| Рисунок 5. Опускание | Рисунок 6. Указание направления |
|  |  |
| Рисунок 7. Поднять колено (стрелу) | Рисунок 8. Опустить колено (стрелу) |
|  |  |
| Рисунок 9. Выдвинуть стрелу | Рисунок 10. Втянуть стрелу |

Приложение N 7

к Федеральным нормам и правилам в области

промышленной безопасности "Правила

безопасности опасных производственных

объектов, на которых используются

подъемные сооружения",

утвержденным приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 26.11.2020 N 461

ЗНАКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПС

(КРОМЕ ПОДЪЕМНИКОВ (ВЫШЕК))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Операция | Рисунок | Сигнал |
| Поднять груз или грузозахватный орган (грузозахватное приспособление) |  | Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте |
| Опустить груз или грузозахватный орган (грузозахватное приспособление) |  | Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте |
| Передвинуть ПС |  | Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения |
| Передвинуть грузовую тележку ПС |  | Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения тележки |
| Повернуть стрелу ПС |  | Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения стрелы |
| Поднять стрелу ПС |  | Движение вверх вытянутой рукой, предварительно опущенной до вертикального положения, ладонь раскрыта |
| Опустить стрелу ПС |  | Движение вниз вытянутой рукой, предварительно поднятой до вертикального положения, ладонь раскрыта |
| Стоп (прекратить подъем или передвижение) |  | Резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз |
| Осторожно (применяется перед подачей какого-либо из перечисленных выше сигналов при необходимости незначительного перемещения) |  | Кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх |